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LGD „KORONA SĄDECKA”






Chełmiec, 8 maja 2015 r.
Ul. Papieska 2

33-395 Chełmiec
Zapytanie o cenę nr LGD.KS/7/2015
Proszę o przedstawienie oferty cenowej dotyczącej wykonania usługi pn. wynajem scen wraz z nagłośnieniem, oraz obsługa techniczną podczas happeningu promującego dokonania LGD „KORONA SĄDECKA”  w miejscowości Ptaszkowa.
1. Szczegółowy opis usługi - scena
Wynajem sceny, wraz z zadaszeniem na imprezę w miejscowości Ptaszkowa. Konstrukcja sceny umożliwiająca instalację oświetlenia scenicznego oraz nagłośnienia.
Nagłośnienie, oświetlenie, energia elektryczna
1. Zapewnienie nagłośnienia i oświetlenia do przeprowadzenia imprezy, przy czym przez oświetlenie i nagłośnienie należy rozumieć dostarczenie sprzętu (transport na miejsce imprezy), jego zainstalowanie i obsługę przez cały okres trwania imprezy oraz demontaż po zakończeniu imprezy organizowanej w dniu 13 czerwca 2015 r. w Ptaszkowej.
2. Moc sprzętu dostosowana do potrzeb imprezy, min. 6000 W, wymagane posiadanie odtwarzacza CD bądź laptopa umożliwiającego odtwarzanie płyt CD z nagraną muzyką, 6 mikrofonów dynamicznych, 4 pojemnościowych, set perkusyjny, 4 mikrofony instrumentalne, możliwość wpięcia DJ-a.
3. Oświetlenie sceny, tj. zapewnienie  odpowiedniej jakości i natężenia oświetlenia powierzchni scen, podczas występów festiwalowych, min. 4xPC 650W, 6xGłowa ruchoma, 7xLEDPAR, wytwornica dymu + wiatrak.

4. Wykonawca zapewni sprzęt i obsługę gwiazdy wieczoru – zespołu LACHERSI. Wymagania techniczne zespołu stanowią załącznik do niniejszego zapytania.

5. Przystosowanie istniejącej instalacji elektrycznej do zapewnienia prawidłowej pracy urządzeń nagłośnieniowych i oświetleniowych oraz dmuchańców (zjeżdżalnia, plac zabaw, karuzela, zamek dmuchany, mega piłkarzyki). 

· Ptaszkowa – dociągnięcie instalacji elektrycznej do sceny (32A) oraz zapewnienie dostępu do prądu atrakcjom dmuchanym (380V/3,5 KW oraz 230V/6,5 KW).
6. Wykonanie montażu i instalacji sceny oraz sprzętu nagłaśniającego na terenie imprezy plenerowej najpóźniej do godz. 12.00 13 czerwca 2015 r. w Ptaszkowej.

Niedopuszczalne jest składanie ofert częściowych lub wariantowych.

Nie przewiduje się udzielania zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

Zamawiający dopuszcza możliwość powierzenia części zlecenia podwykonawcom.

Wykonawca zobowiązany będzie do wykonywania wszelkich działań związanych z realizacją niniejszego zamówienia zgodnie z przepisami BHP.

Wykonawca powinien posiadać doświadczenie w tego typu działalności oraz potencjał do wykonania zamówienia.
W przypadku awarii sprzętu, w trakcie trwania imprezy, Zamawiający wymaga, aby Wykonawca zapewnił sprzęt zastępczy o parametrach nie gorszych niż wymagane przez Zamawiającego.
Wymagane jest wykonanie przez Wykonawcę wizji lokalnej miejsca świadczenia przedmiotowej usługi
Termin wykonywanej usługi:


13 czerwca 2014r. -  Ptaszkowa – plac przy GOK Filia Ptaszkowa 
Planowany czas trwania happeningu: 15.00-23.00

2. Oferta cenowa powinna zawierać :

· Cena brutto z wyszczególnieniem kosztów za: scenę, oświetlenie i nagłośnienie.
· Nazwę wykonawcy

· Adres

· Dane kontaktowe

· Datę sporządzenia oferty 

· Imię i nazwisko osoby do kontaktu
· Wskazanie siedziby Wykonawcy, lub ewentualnie miejsca prowadzenia działalności jeżeli jest inna niż siedziba

3. Kryterium oceny:

Ocena ofert zostanie przeprowadzona w oparciu o następujące kryteria oraz ich wagę:

Cena przedmiotu zamówienia: 100% 

Zamawiający zastrzega sobie prawo unieważnienia postępowania lub podjęcia negocjacji z oferentami w przypadku gdy zaproponowane oferty przekroczą kwotę jaką Zamawiający może przeznaczyć na realizację zamówienia.
4. Ofertę cenową należy przesyłać na adres e-mailowy: stowarzyszenie@lgdkoronasadecka.pl , bądź listownie lub osobiście do biura LGD „KORONA SĄDECKA” ul. Papieska 2, 33-395 Chełmiec do dnia 14.05.2015, do  godz. 10.00

5. Po wyborze oferty cenowej Zamawiający ogłosi wynik na stronie www.lgdkoronasadecka.pl oraz skontaktuje się telefonicznie z oferentem który złożył najkorzystniejszą ofertę cenową.
6. Niniejsze zapytanie cenowe nie jest zamówieniem i otrzymanie od Państwa oferty nie powoduje żadnych zobowiązań wobec stron.
7. Dodatkowych informacji udziela Pani Joanna Surówka – koordynator projektu:

tel. 514 957 943 , e-mail jmsurowka@gmail.com

Załącznik do zapytania o cenę nr LGDKS/7/2015 z dn. 08.05.2015r.

LACHERSI 2014 – WYMAGANIA TECHNICZNE

Scena:

Scena na koncertach plenerowych powinna mieć wymiary minimum 10m x 8m (system nagłaśniający F.O.H. nie może zabierać powierzchni sceny - powinien zostać podwieszony na wieżach obok sceny).

Stabilne schody wejściowe powinny znajdować się po obu stronach sceny.

Scena powinna być zadaszona i posiadać tylną oraz boczne kurtyny chroniące przed deszczem.

Potrzebny stabilny podest pod perkusję o wymiarach 3m x 3m x 0,5m (szer. x gł. x wys.)

Nagłośnienie F.O.H.

Potrzebny jest dobrej klasy 3-drożny system nagłośnieniowy (110 dB SPL przy stanowisku realizatora) o mocy odpowiedniej dla ilości widzów: Plenery – nie mniej niż 16kW na stronę, duże kluby (pow. 500 osób) – nie mniej niż 6 kW na stronę, małe kluby – nie mniej niż 2 kW na stronę. Preferowane systemy LINE ARRAY: d&b seria Q, V i J, L-Acoustics, Adamson, Martin, Meyer, Nexo, JBL Vertec , Dynacord. Procesor głośnikowy powinien być dostępny na stanowisku F.O.H.

Konsoleta główna (F.O.H.), urządzenia peryferyjne oraz efekty:

Wszystkie kanały, przeloty (tj. kable, pyty, stageboxy, statywy itp.) oraz urządzenia peryferyjne opisane w riderze są zarezerwowane wyłącznie dla zespołu LACHERSI. Pozostali artyści, prezenterzy, itp. muszą korzystać z innych kanałów, przelotów, urządzeń lub konsolet.

Potrzebna jest min. 24 kanałowa konsoleta mikserska. W przypadku konsolet analogowych posiadająca min. 8 grup VCA. W każdym kanale: niezależne włączanie zasilania phantom, 4-punktowa barwa tonu (w tym 2 parametryczne filtry pasmowe z regulacją dobroci), strojony filtr górnoprzepustowy, możliwość odwrócenia fazy sygnału, min. 3 wysyłki aux pos. Preferowane konsolety analogowe najchętniej: Soundcraft (seria 5) lub MH 3, 4, Midas XL 3/4; Haritage, Yamaha pm4000/3500.

Peryferia:

· 2 kompresory stereofoniczne i 6 monofonicznych (DPR 404, dbx 160)

· 4 bramki szumu z filtrami sterującymi, niedopuszczalne są zastępczo kompresory wyposażone w expandery lub bramki. (drawmer DS 201)

· 2 mulitefekty (np. M-One, Yamaha SPX 2000, SPX, Lexicon itp.)

· Korektor graficzny: 2 x 31 pasm, wpięty na wyjściu konsolety

W przypadku konsolet cyfrowych nie potrzebne są peryferia wymienione powyżej. Preferowane miksery cyfrowe: ILive min T112, Yamaha PM1D, PM5D, M7CL, 01V, Digidesing, Soundcraft VI 4/6 pozostałe wymagają konsultacji.

Monitory:

Konsoleta analogowa min. 24 kanałowa, w każdym kanale: niezależne włączanie zasilania phantom, 4-punktowa barwa tonu (w tym 2 parametryczne filtry pasmowe), strojony filtr górnoprzepustowy, możliwość odwrócenia fazy sygnału, min. 6 wysyłki aux. Na każdym wyjściu zainsertowany 31 pasmowy korektor graficzny uznanej marki.

Konsoleta cyfrowa: ILive min T112, Yamaha PM1D, PM5D, 01V, itp., Digidesing, Soundcraft VI 4/6

Wszystkie kanały, przeloty (tj. kable, pyty, stageboxy, statywy itp.) oraz urządzenia peryferyjne opisane w riderze są zarezerwowane wyłącznie dla zespołu LACHERSI. Pozostali artyści, prezenterzy, itp. muszą korzystać z innych kanałów, przelotów, urządzeń lub konsolet.

Wskazane jest ustawienie konsolety monitorowej na lewo patrząc od sceny od sceny. System monitorowy powinien posiadać 6 torów wyjściowych oraz pasmowy korektor graficzny we wszystkich torach.

Preferowany system douszny bezprzewodowy uznanej firmy: Sennheiser seria 500 lub Audio-Technica - 5 szt. + DF dla perkusisty (SUBBAS + kolumna szerokopasmowa np. d&b Q1+Q-SUB, JBL VRX itp.). W przypadku braku systemów dousznych 5 wedge o mocy nie mniejszej niż 500W napędzanych jednakowymi końcówkami mocy (d&b, JBL seria SRX).

Zespół LACHERSI nie posiada realizatora monitorowego.

Kontakt w sprawie nagłośnienia: realizator F.O.H. Łukasz Bajorek tel. 668 814 230 e-mail: skyluk@interia.pl 

LACHERSI - 2014
INPUT LISTA

	KANAŁ
	INSTRUMENT
	ŹRÓDŁO
	TYP
	INSERT

	1
	BD
	MIC
	EV868, BETA 52
	GATE

	2
	SD TOP
	MIC
	SM57
	GATE

	3
	SD BOT
	MIC
	e604/ATM350
	

	4
	HH
	MIC
	SM81
	

	5
	TOM 1
	MIC
	SENN e604,

BETA 98 – 48V
	GATE

	6
	TOM 2
	MIC
	SENN e604,

BETA 98 – 48V
	GATE

	7
	TOM 3
	MIC
	SENN e604,

BETA 98 – 48V
	GATE

	8
	OH L
	MIC
	SM81/C1000
	

	9
	OH R
	MIC
	SM81/C1000
	

	10
	BASS
	XLR
	
	COMP

	11
	GITARA EL. L
	MIC
	e906, e609, SM57
	COMP

	12
	GITARA EL. R
	MIC
	e906, e609, SM57
	COMP

	13
	UKULELE
	D.I.
	
	

	14
	KLARNET
	MIC
	ATM 35, ATM 350
	COMP

	15
	KL. ELEK.
	D.I.
	
	COMP

	16
	KEYS L 1
	D.I.
	
	

	17
	KEYS R 1
	D.I.
	
	

	18
	KEYS L 2
	D.I.
	
	

	19
	KEYS R 2
	D.I.
	
	

	20
	VOC. TOMEK
	MIC
	SM 58
	COMP

	21
	VOC. SŁAWEK
	MIC
	SM 58
	COMP

	22
	VOC. MACIEK
	MIC
	SM 58
	COMP


Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie.

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach osi 4 LEADER PROW 2007-2013.
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